附件1：

**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校东区食堂下水改造及宿舍楼加装挡水门槛石等改造工程

的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；
3. 货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** | **项目描述** | **单位** | **工程量** | **预算单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 东区食堂下水改造 | 原排水地沟拆除 | 1. 现有地沟拆除；
2. 长度50米；
3. 位置详见附件二施工图纸；
 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 排水地沟基础 | 1、地沟开挖，开挖深度：30-40cm，宽度：25-35cm；2、沟底C20防水细石混凝土找平，厚度20mm；3、防水水泥砂浆粉刷层，厚度3mm；4、长度50米；5、按排水规范设排水坡度； | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 排水地沟定制不锈钢内壁 | 1、定制成品不锈钢内壁，符合排水坡度；2、规格304，实卡1.0mm厚； | m | 50 |  |  |
| 4 | 排水地沟不锈钢盖板 | 1. 规格：304不锈钢；
2. 规格：250-350mm宽\*580-600mm长\*25mm厚；
3. 壁厚1.5mm;
4. 款式同现有，单排铆钉、不锈钢一体（无绿色塑料件），单孔大小10mm\*5mm;
 | m | 50 |  |  |
| 5 | 暗管铺设 | 1、地沟开挖，开挖深度：40cm，宽度：25-35cm；2、卧铺沙垫层；3、Φ160PVC下水管铺设； | m | 30 |  |  |
| 6 | 地砖恢复 | 1. 暗管铺设后C20混凝土回填；
2. 水泥砂浆层找平；
3. 现有规格防滑地砖面层铺贴，面积约10㎡；
 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 成品检修口 | 1. 尺寸;300\*300mm;
2. 规格：304不锈钢；
 | 项 | 4 |  |  |
| 8 | 地沟冲孔挡板 | 1、站面：1.2mm厚304不锈钢冲孔板；平面：1.2mm厚304不锈钢平板；指定位置安装； | 项 | 4 |  |  |
| 9 | 垃圾清运 | 现场保洁及垃圾清运至校外； | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 食堂北侧排污管清淤 | 管道清淤 | 1. 高压水枪管道内堆积油污冲洗；
2. 人工清理管道堆积油污；
3. 管壁冲洗；
4. 范围：食堂后门至食堂西侧停车区域内排污管网；
 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 宿舍楼加装挡水门槛石 | 施工区域面层清理 | 预装门槛石位置面砖清理； | 处 | 120 |  |  |
| 12 | 挡水门槛石安装 | 1. 规格：大理石，120mm宽、30mm高，内外倒圆角；
2. 长度约700-800mm,现场加工裁切；
3. 底面云石胶粘接，接缝处结构胶密封；
 | 处 | 120 |  |  |
| 13 | 教学楼二楼女卫生间管道渗水维修 | 更换管网连接件 | 损坏部位，按现有管网更换同规格配件 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 职工之家盥洗间改造 | 吊顶安装 | 1、原吊顶拆除；2、材质：300\*300集成吊顶铝扣板；3、板材厚度：0.75mm；4、报价考虑吊筋等配件； | ㎡ | 3 |  |  |
| 15 | 浴霸安装 | 1、品牌：欧普；2、类型：风暖、带换气、照明功能；3、报价考虑浴霸电源安装； | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 教学楼辅楼二楼伸缩缝不锈钢护板 | 不锈钢护板安装 | 1. 规格：304不锈钢，厚度1mm；
2. 长度400cm、宽度25cm;
3. 水泥圆钉固定；
4. 两侧折边处理；
 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 宿舍楼二楼卫生间主给水管铸铁水阀更换 | 旧铸铁阀及铸铁管拆除 | 专业切割工具拆除φ50铸铁管； | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 新装管网和水阀 | 1. 铸铁管与PVC管专用卡箍式转换套件安装
2. φ50PVC管材安装；
3. 新装[304不锈钢球阀](https://click.simba.taobao.com/cc_im?p=%CB%AE%B7%A7&s=1984147072&k=737&e=5aWm3L4cey7ornaSrwYHc8o4O+ZBQfJ6mbwi6W8j4jECaDvppBy5GHkZzSJVvD2ofpuE4RbCkUObJtH6wYtfCxQ3PDHsjouSEycAHt/9p4PWVUzLuLlquIlVkQA04KBnlI2c8Q9lERCIpplHU32NJLy+PCKLnASv6FQ57B6UcB8UVIq8R3/itPZCqvgnJW3gr4BDpzGA/HAzkCpVZJZscWwCwy4iSqfEWYkScZ5RfTu7RGY618x+btbPC8b/JSYoJWYDfjVuNj4rUKdTBVfYsah9ueCL3tDHT7RnNa59weJgsOnbT4Hmr5TfbERXSLhHolANBdYzfhV+1s33xvHqYLbDnnI9unNT9EKuIWCvncsnR5q7GzJgQB9n2jxzFPCqxBKLTblYxC6W0wje7pkmqPwhPHiMUx1Ps1/JgWH+nQ16GZoKXHpI47Ynx9YWfqtl24eo2THNLvq+sLqmOlubrsR4Ppqu4IChuVeOK2YDgDMoMfmCTgGOmw0ghEmoqM7XEUIpb9REdkiI0pZql4T77u3Z/rqBVpdacmUZKZPLsqS1/aHJoldZRZvVNM6bq891PAObTcmF/pQLXAqZYjfRo4ugGBi/YUtuYrftGyhyPwIQ4+t01d/8VPZ7m5cXJLq6F2wr7dPE46M5Uoh/9pOTRilULyqVZpEGGpZ6DtNlu+YG1xXy09Y+2xEmascY3dl2OE1J2XRYao83zfqL1X6oXNpTSMJKBuUA" \t "https://s.taobao.com/_blank)；
 | 处 | 10 |  |  |
| 19 | 宿舍楼上下铺床位加固 | 床位加固 | 1. 每张床位4个加固点，每个加固点用L形扁铁加固；
2. 每个加固一端固定在床板，一端于铁制床架；
 | 张 | 200 |  |  |
| 20 | 成品不锈钢桌子采购 | 不锈钢桌子采购与摆放 | 1. 用途：学生宿舍楼打开水处摆放水瓶；
2. 尺寸800mm\*600mm\*750mm;
 | 张 | 10 |  |  |
| 21 | 绿化移栽 | 灌木移栽 | 1. 冠幅2米左右灌木带土球移栽；
2. 移栽距离：学院内指定位置；
3. 养护：5天；
 | 株 | 3 |  |  |
| 22 | 预留金（不可竞争费） | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
| 合计含税金额 |  |

备注：1、以上报价均为含税、费价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。
2、上述报价单中未尽事宜，请在报价中综合考虑，一经报价，上述所有工程内容需满足甲方需求。

报价人签字或印章：

联系电话：

 公司名称：（公司盖章）

年 月 日