附件1：

**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校安徽林业职业技术学院不锈钢晾衣杆等多项安装工程的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** | **数量** | **单位** | **单价** | **合计** |
| 1 | 东校区成品不锈钢晾衣杆制作安装 | 1. 横杆长度1.2米，竖杆长度20cm,管径：25mm； 2. 规格：304不锈钢，壁厚：0.8mm；   3、安装指定位置； | 120 | 套 |  |  |
| 2 | 校本部成品不锈钢晾衣杆制作安装 | 1. 横杆长度2.4米-2.6米，竖杆长度20cm,管径：25mm，2.4米长规格约37套，2.6米长规格约25套； 2. 2、规格：304不锈钢，壁厚：0.8mm；   3、根据院方要求，在指定位置安装指定长度； | 62 | 套 |  |  |
| 3 | 3栋入口防护栏 | 1、规格：304不锈钢；  2、方横管25\*25mm,间距不大于500mm;竖圆管φ20mm,间距不大于120mm;壁厚0.8mm; | 18 | ㎡ |  |  |
| 4 | 3栋入口铝合金门 | 1. 门扇壁厚3.0mm； 2. 门框壁厚2.8mm;   3、压线铝材料壁厚：1.2mm；  4、中空钢化玻璃5+9A+5mm;  5、框体颜色：喷涂咖啡色；  6、含把手、门锁、铰链等五金件； | 3.3 | ㎡ |  |  |
| 5 | 3栋二楼窗户不锈钢防护栏 | 1、规格：304不锈钢；  2、方横管25\*25mm,间距不大于500mm;竖圆管φ20mm,间距不大于120mm;壁厚0.8mm；  3、每扇设逃生口500mm\*1100mm; | 80 | ㎡ |  |  |
| 6 | 学生宿舍及图书馆冲水马桶水箱更换 | 1、主材：PP材质，厚度不低于4mm;  容量5-6L，挂墙式；  2、国内一线品牌，如：九牧、箭牌、恒洁等；  3、含软管、脚阀等配件； | 80 | 套 |  |  |
| 7 | 加厚冲水马桶水箱排水管 | 1、下水排管壁厚3.8-4mm;  2、含密封圈； | 80 | 套 |  |  |
| 8 | 新卡务中心插座安装 | 1. 增加五孔插座4个； 2. 自行考虑线槽与电线长度； | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 隔离区热水器安装 | 1. 国内一线品牌电热水器，如：AO史密斯、万家乐、万和、海尔； 2. 容量不低于40L; 3. 包含花洒、三通等配件； 4. 自行勘察现场，考虑线路安装，满足设备使用； | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 8栋宿舍局部地坪处理 | 1、801、802室入口处地坪处理；  2、复合地板拆除与恢复；   1. 地坪铲除降低与修复； | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 图书馆4楼教室座椅安装 | 1、安装桌椅为拆卸下来座椅，由于采用切割拆除，原固定件被拆除，需焊接固定件；  2、2个教室合计40人位；  3、自行勘察现场，考虑安装方案，保证安装到位； | 1 | 项 |  |  |
|  | 合计含税金额 | | | | |  |

备注：1、以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。

2、上述报价单中未尽事宜，请在报价中综合考虑，一经报价，上述所有工程内容需满足甲方需求，保证各项设备设施正常使用。

报价人签字或印章：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日