**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校2021年10月零星维修改造工程 的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

1. 责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **施工内容** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 | 行政楼西侧 | 砌筑台阶4阶，每阶长900mm宽300mm高200mm，共计约0.6m³； | 项 | 1 |  |  |
| 1. 为台阶加装总长3m不锈钢扶手； 2. 规格：不锈钢304材质 高度850mm 柱身直径40mm~50mm（详见附件二参考样式图一）； | 项 | 1 |  |  |
| 拆除砌体长190cm宽90cm高30cm，共计约0.52m³； | 项 | 1 |  |  |
| 1. 加装路面汀步石10块； 2. 汀步石规格：50\*400\*800（mm）； 3. 汀步石混铺设凝土基础； | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 30栋南侧不锈钢护栏 | 1. 加装总长55m不锈钢护栏； 2. 规格：不锈钢304材质 高度1300mm 管径直径50mm（样式同现有不锈钢护栏一致，详见附件二参考样式图二）； | m² | 71.5 |  |  |
| 3 | 29栋南侧不锈钢护栏 | 1、加装总长43m不锈钢护栏；  2、规格：不锈钢304材质 高度1300mm 管径直径50mm（样式同现有不锈钢护栏一致，详见附件二参考样式图二）； | m² | 55.9 |  |  |
| 4 | 26栋房屋加装纱窗及防盗窗栏杆 | 1、南侧加装纱窗，规格：1150mm\*550mm；  2、具体尺寸以现场实际测量为准； | 扇 | 11 |  |  |
| 1、南侧加装不锈钢防盗窗栏杆，规格：1100mm\*1850mm，共计11扇；  2、具体尺寸以现场实际测量为准； | 扇 | 11 |  |  |
| 北侧加装可开启式金刚防盗网：550mm\*1500mm；  2、具体尺寸以现场实际测量为准； | 扇 | 11 |  |  |
| 5 | 运动场东侧主入口处 | 砌筑台阶2阶，每阶长1000mm、宽350mm、高200mm； | 项 | 1 |  |  |
| 1. 台阶处加装2米不锈钢护栏扶手； 2. 规格不锈钢304材质，高度850mm 柱身直径40mm~50mm（详见附件二参考样式图一） | m² | 1.7 |  |  |
| 6 | 图书馆五楼上人屋面加装铁艺栏杆和增加不锈钢护栏 | 1. 制作安装3300\*2500铁艺对开门2扇； 2. 位置：图书馆5楼（无电梯）； 3. 需经防锈处理； 4. 门安装于两侧墙体，下装滑动滚轮，由于铺装面层下有防水层，不得在铺装面层上开孔； 5. 请自行勘察现场，完善施工方案。 | 扇 | 2 |  |  |
| 7 | 办公楼卫生间加装纱窗 | 1. 办公楼卫生间加装纱窗为推拉式； 2. 规格：1400mm\*1000mm； 3. 另27栋405纱窗一扇，尺寸约为1300\*1000mm； 4. 具体尺寸以现场实际测量为准； | 扇 | 3 |  |  |
| 8 | 26栋不锈钢水池安装 | 1、拆除原有砌体结构水池；  2、加工安装304不锈钢水池4米长，80-90公分高；  3、改造出水口，安装龙头4个；  4、改造下水口，报价考虑下水配件与管件；  5、安装拖把池及拖把池龙头1个，考虑下水配件与管件； | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 26栋晾衣杆与晾衣绳安装 | 1. 晾衣绳安装长度26-30米； 2. 每间隔2600-3000mman安装2000mm高度晾衣杆； 3. 报价中自行考虑晾衣绳损耗； | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 3栋1楼蹲便器按键水阀维修 | 1、更换按键式不锈钢水阀一个；  2、更换水阀与蹲便器连接管；  3、自行勘察现场，考虑施工方案，如地砖是否需要破除； | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 3栋3楼蹲便器地坪漏水维修 | 1. 现状：蹲便器与砌体结构交接处漏水； 2. 报价自行考虑施工工艺； | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 国旗台阶破损瓷砖修补 | 1. 现状：国旗台阶破损1块600\*600瓷砖； 2. 更换1-2块同现有规格颜色瓷砖； | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 31栋东侧晾衣杆与晾衣绳安装 | 1. 安装晾衣杆4排，每排3根，间距3米，每根高度2000mm； 2. 每排中间晾衣杆，带地锁，可拆卸式； 3. 安装晾衣绳54米，晾衣绳带伸缩回收功能； 4. 报价中自行考虑晾衣绳损耗； 5. 报价中自行考虑可拆卸晾衣杆安装方案； | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 办公楼一楼储物间换锁 | 1. 拆除原有锁具； 2. 安装新锁具； | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 卫生间蹲便器S弯漏水维修 | 1、位置：办公楼一楼吊顶上方；  2、现状：S弯及与直管连接处漏水；  3、更换S弯管及相应配件；  4、自行勘察现场； | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 现场保洁及垃圾清运 | 以上所有项目的现场保洁及垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 暂列金 | 3000元 | 项 | 1 |  |  |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日