附件1：

**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校2023年寒假零星维修工程的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；
3. 货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** | **工程描述** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 | 照明灯采购及安装 | 景观路灯采购 | 1、景观灯的样式与校本部3栋南侧快递场地景观路灯一致，高度3米；  2、30WLED光源、铝材灯体、侧边有低压灯带；  3、含检修/接线门；  4、加厚底座，配地笼，地笼规格：高500mm、对角240mm、直径14mm;  5、位置：8栋南侧场地5盏；骊珠厅2盏；3栋北侧2盏； | 盏 | 9 |  |  |
| 2 | led投光灯采购 | 1、led投光灯100W； 2、参考尺寸：19.5\*23.5cm;  3、压铸铝材灯体，钢化玻璃灯罩；  4、光源：正白光；  5、防水等级：IP66;  6、位置：15栋西侧山墙1盏；学院浴室南墙2盏； | 盏 | 3 |  |  |
| 3 | 1、led投光灯200W;  2、参考尺寸：21.8\*26.5cm;  3、压铸铝材灯体，钢化玻璃灯罩；  4、光源：正白光；  5、防水等级：IP66;  6、位置：运动场东侧围栏2盏； | 盏 | 2 |  |  |
| 4 | 路面破除与恢复 | 1、位置：27栋西侧混凝土场地；  2、混凝土路面开挖后恢复原样； | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 1、位置：7栋与8栋之间混凝土场地；  2、混凝土路面开挖后恢复原样； | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 路灯线缆安装 | 1、明线线缆需穿KBT管总计约100米，暗埋线缆穿PVC绝缘管总计约100米；  2、电缆线直径4平方铜芯国标线（推荐品牌：绿宝、铜陵长江、上上）约600米（单独穿线管）；  3、定时器、P30不锈钢防雨配电箱约6套，配空开及漏电保护（推荐品牌：正泰、人民、德力西）；  4、单独从主电箱拉接电源线，时控开关、电箱数量及施工方案须经校方认可后施工；  5、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 骊珠厅亮化灯带更换 | 灯带拆除 | 原LED柔性灯带拆除； | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 柔性灯带采购 | 1、光源：3000K暖白光；  2、防水等级：IP68;  3、长度约1000米；  4、自行勘察现场，满足甲方亮化需求； | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 灯带线路优化 | 现有灯带照明线路敷设到位，自行勘察现场，优化线缆安装； | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 防雨棚采购及安装 | 晾衣杆拆除 | 1、位置：27栋西侧晾衣杆；  2、拆除数量； | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 防雨棚采购 | 1、规格：防水布加厚防火阻燃面料,外层牛津布，内层防水涂层；  2、含防风结构，抗风能力：4-5级风；  3、结构：钢镀锌钢管主体，烤漆面层，每侧2米一根立柱，立柱壁厚1.5mm；底座底盘壁厚不低于3mm,座身竖管壁厚不低于1.8mm；  4、宽度：2米，高度：2米；  5、长度：位置一：26米（27栋西侧）；位置二：20米（8栋东侧）；位置三：3.5米（7栋东侧）；位置四：26米（15栋东侧）；  6、样式：样式同学院快递取件处现有。双侧围布（带假窗），通道两侧均需覆盖面料，以达到防风防雨效果；  固定方式：膨胀螺丝固定；  7、位置二：20米（8栋东侧）其中有10米通道较窄，可采用镀锌钢管+PVC阳光板结构，一侧设导雨槽，设照明灯1盏及开关，请自行勘察现场，一经报价，即默认满足甲方需求； | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 防雨棚安装 | 由于地面不平整，需在雨棚脚柱位置坐混凝土基础，抬高地面，便于浇筑固定； | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 26栋防滑地垫安装 | 室外防尘防滑地垫安装 | 1、单片地垫尺寸：150\*150\*25mm;  2、产品规格：含EVA底座、尼龙毛刷、圆形刮泥铲刀设计；卡扣式安装；  3、边条规格：150\*75mm;斜角规格：175\*75mm;  4、颜色：灰色；  5、走廊面积：38㎡；  6、台阶面积：22㎡；  7、工程量为场地实际净面积，请自行勘察现场，考虑损耗，考虑固定方式； | ㎡ | 60 |  |  |
| 14 | 卡务中心雨檐和皮帘安装 | 屋檐安装 | 1、梯形固定雨棚；  2、镀锌钢管/不锈钢外帐材质：涤纶/晴纶；  3、尺寸：1.8m长，伸展长度不低于40cm; | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 卡务中心磁吸式皮帘安装 | 1、单片宽度：400mm;  2、总长：1.4m，高度：2m  3、灰色边框，铝合金轨道； | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 零星维修 | 图2001机房照明线路改造 | 1、现有开关位于2002-1配电箱内；  2、新装控制开关面板；  3、对2001室照明线路进行改造，并通过新装面板控制； | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 破损及脱落瓷砖修复 | 1、图1005门边墙砖2块松动；  2、图3001教室2块踢脚线砖掉；3003教室3块踢脚线砖掉，3块地砖烂；3005教室1块踢脚线砖掉，3块地砖松动；3016教室3块踢脚线砖掉，1块地砖烂；3017教室3块踢脚线砖掉；3018教室10块踢脚线砖掉，1块地砖坏；  3、图4014教室3块踢脚线砖掉；南边过道窗台瓷砖2块松动；  4、女浴室吹风机处空鼓300\*600拆除及恢复，约5㎡；  5、29栋入口处鼓起瓷砖修复；  6、以上破损及脱落瓷砖，如不能利旧，需按同规格采购； | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 限位器及锁扣安装 | 1、图书馆窗户限位锁安装，共计404个；  2、图书馆窗户月牙锁扣安装，共计10个；  3、材质：6061铝/不锈钢； | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 锁具及铰链维修 | 1、图书馆一楼西北边安全通道门锁损坏更换；  2、图2007南、北门插销损坏更换；  3、图书馆大门铰链损坏更换； | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 吸顶灯灯罩更换 | 1、27栋4个灯罩更换；  2、28栋8个灯罩更换； | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 洗手池更换 | 1、教学楼2楼女厕一个损坏抽水箱更换；  2、图书馆3楼南边男女厕各一损坏抽水箱更换；  3、图书馆4楼北边男厕1个损坏抽水箱更换，南边男厕3个损坏抽水箱更换；  4、施工单位自行采购抽水箱，品牌：国内一线品牌：箭牌、东鹏、九牧、恒洁、惠达；  5、三角阀、PVC管等辅材施工单位提供； | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 3栋卫生间蹲便器采购 | 1、全瓷蹲便器，国内一线品牌：箭牌、东鹏、九牧、恒洁、惠达；  2、不含防臭弯； | 个 | 3 |  |  |
| 23 | 3栋卫生间渗水处维修 | 1、铲除瓷砖及混凝土层至渗水点；  2、渗水点修复；  3、新采购瓷砖面层恢复； | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 17栋锁具维修及更换 | 1、铝合金门锁具维修2处；  2、防盗门锁更换2处； | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 混凝土台阶修复 | 1、运动场混凝土台阶破损处修缮；  2、17栋混凝土台阶破损处修缮； | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 电教楼入口处面层铺设 | 1、原玻化砖面层拆除；  2、旧水泥砂浆结合层铲除； | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 1、基层凿毛处理；  2、10cm混凝土找平层铺设；  3、1:3水泥砂浆结合层；  4、12-20厚烧面或机刨面芝麻灰花岗岩面层；  5、面积：约100平米，其中含1.8米长踏步14阶，14米长踏步6阶； | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 17栋台阶修复 | 1、1:3水泥砂浆结合层找平；  2、C20混凝土对破损面层修复；  3、混凝土面层收光及养护； | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 1栋南侧围墙粉刷 | M10水泥砂浆20mm厚； | 项 | 1 |  |  |
| 30 | 27,28栋西侧堆放点加装彩钢板 | 1、彩钢板面积：30平米；  2、立柱规格：镀锌方钢，80\*80\*2000mm; | 项 | 1 |  |  |
| 31 |  | 车库更换彩铝窗户 | 1、木窗拆除，拆除破损墙面层粉刷；  2、彩铝窗户安装含纱窗、锁扣；  3、数量：1.5㎡； | 项 | 1 |  |  |
| 32 | 29栋盥洗盆更换 | 1、29栋3楼卫生间破损盥洗盆拆除；  2、新陶瓷盥洗盆安装；  3、上下水配件复位； | 项 | 1 |  |  |
| 33 | 不锈钢扶手制作安装 | 不锈钢户外台阶扶手制作安装 | 1、规格：304不锈钢；  2、主横管直径60mm,厚度：1.2mm;  主立管直径50mm,厚度：1.0mm;  辅管直径25-35mm,厚度：0.8mm;  3、款式同我院现有，请自行勘察现场：  4、位置及工程量：  (1)7、8栋之间，长度3m+3m,高度1.1m;  (2)14、15栋之间，长度4m+4.5m,高度1.1m;  (3)9教中庭西侧，长度4m+4m+4m,高度1.1m;  (4)17栋东端南侧，长度1.5m+1.5m,高度1.1m;  (5)17栋西端南侧，长度8m+8m,高度0.7m;  (6)12栋西端南侧，长度2m+2m,高度0.7m;  (7)17栋东段东侧，长度1.5m+1.5m+1.5m,高度0.7m;  (8)9教中庭东侧，长度2m,高度0.7m; | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 窗帘安装 | 图书馆五楼窗帘安装 | 1、褶皱系数不小于1.5；  2、帘高：2.0m;  3、规格：布拉格，全遮光；  4、窗户面积：2m\*2m\*2扇；  5、含罗马杆、卡扣等配件； | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 闭门器更换 | 行政楼卫生间闭门器更换 | 1、原闭门器拆除；  2、安装液压式或弹簧式或阻尼式闭门器； | 个 | 2 |  |  |
| 36 | 座椅搬运与采购安装 | 29、30、31栋大厅座椅搬运 | 旧座椅搬运至学院浴室； | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 29、30、31栋大厅座椅采购及安装 | 1、数量：5人位；  2、边条：铝合金抛光，电镀镀铬；  3、座板：1.5mm厚冷轧钢板，静电喷粉喷涂；  4、底横梁：2.0mm厚方状钢管； | 个 | 6 |  |  |
| 38 | 垃圾清运与现场保洁 | | 施工现场卫生保洁及建筑垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |
| 39 | 3栋入口处、8栋南侧钢化玻璃屋顶清洗 | 项 | 2 |  |  |
| 40 | 预留金 | | 不可竞争费 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
|  | 合计含税报价金额（小写） | | | | |  | |

备注：1、以上报价均为含税、费价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。  
2、上述报价单中未尽事宜，请在报价中综合考虑，一经报价，上述所有工程内容需满足甲方需求。

报价人签字或印章：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日