附件1：

**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校东校区教学楼楼顶屋面防水维修项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；
3. 货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **工程描述** | **单位** | **数量** | **预算 单价** | **合计** |
| 1 | 楼顶卷材拆除 | 1、原楼顶SBS拆除至水泥层（含楼顶铁棚一个）。  2、拆除垃圾及原楼顶垃圾全部清至楼下。 | ㎡ | 750 |  |  |
| 2 | 水泥砂浆找平 | 1. 对卷材拆除后的基层破损处、裂缝处、凹陷处进行找平。 2. 满足卷材铺贴规范及标准。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 混凝土面层上涂刮防水层 | 1、混凝土面层上涂刮非固化橡胶沥青防水涂料，厚度≥1.2mm（执行标准：JC/T2428-2017）提供材料检验报告及产品合格证，确保施工质量。 | ㎡ | 750 |  |  |
| 4 | 铺贴SBS | 1、非固化防水涂料施工完后，铺贴SBS改性沥青防水卷材，国标（零下）负20度；厚度4mm，需提供材料检验报告及产品格合证，执行标准：（GB18243-2008），确保施工质量。  2、SBS铺设中搭接纵横宽度≥5cm。楼顶女儿墙四周切割5\*5cm缝，将SBS搭缝塞到砖缝里，然后用水泥砂浆补平，再用防水涂料涂刷二遍。 | m | 750 |  |  |
| 5 | 楼顶水箱底部防水处理 | 1、施工前需提供施工艺及方案，提交校方，审核同意后方可施工。 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 其它 | 1、材料垂直运输费。  2、垃圾清理及外运。 | 项 | 1 |  |  |
| ① | 合计含税报价金额（小写） | |  | | | |
| 以上项目施难度工艺、损耗及机械费等需自行堪察现场，一旦中标工程量超出清单量金额不予调整。 | | | | | | |

备注：1、以上报价均为含税、费价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。  
2、上述报价单中未尽事宜，请在报价中综合考虑，一经报价，上述所有工程内容需满足甲方需求。

报价人签字或印章：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日