附件1：

**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校室外晾衣杆安装工程的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；
3. 货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **位置** | **项目描述** | **单位** | **工程量** | **报价金额（元）** |
| 1 | 校本部新装晾衣杆 | 3栋西侧 | 1、立杆规格及数量：DN50镀锌钢管,长度2.5m，厚度3mm，**数量6根**；2、横杆规格及数量：DN32镀锌钢管,厚度2.0mm，**总计长度15米**；3、安装方式：立杆间距2.5m，**混凝土地面**开孔深度300mm，立杆埋深后C20混凝土浇筑；4、面层环氧防锈漆处理，立管端头需封堵，底部焊接20cm\*20cm\*1mm厚钢板底座； | 项 | 1 |  |
| 2 | 6栋南侧 | 1、立杆规格及数量：DN50镀锌钢管,长度2.5m，厚度3mm，**数量6根**；2、横杆规格及数量：DN32镀锌钢管,厚度2.0mm，**总计长度15米**；3、安装方式：立杆间距2.5m，**混凝土地面**开孔深度300mm，立杆埋深后C20混凝土浇筑；4、面层环氧防锈漆处理，立管端头需封堵，底部焊接20cm\*20cm\*1mm厚钢板底座； | 项 | 1 |  |
| 3 | 8栋南侧 | 1、立杆规格及数量：DN50镀锌钢管,长度2.5m，厚度3mm，**数量11根**；2、横杆规格及数量：DN32镀锌钢管,厚度2.0mm，**总计长度25米**；3、安装方式：立杆间距2.5m，**混凝土地面**开孔深度300mm，立杆埋深后C20混凝土浇筑；4、面层环氧防锈漆处理，立管端头需封堵，底部焊接20cm\*20cm\*1mm厚钢板底座； | 项 | 1 |  |
| 4 | 14栋北侧 | 项 | 1 |  |
| 5 | 15栋北侧 | 项 | 1 |  |
| 6 | 27栋北侧 | 1、**旧晾衣杆拆除**；2、立杆规格及数量：DN50镀锌钢管,长度2.5m，厚度3mm，**数量28根**；3、横杆规格及数量：DN32镀锌钢管,厚度2.0mm，**总计长度60米**；4、安装方式：立杆间距2.5m，**植草砖**地面开孔深度300mm，立杆埋深后C20混凝土浇筑；5、面层环氧防锈漆处理，立管端头需封堵，底部焊接20cm\*20cm\*1mm厚钢板底座； | 项 | 1 |  |
| 7 | 29栋西侧 | 1、立杆规格及数量：DN50镀锌钢管,长度2.5m，厚度3mm，**数量11根**；2、横杆规格及数量：DN32镀锌钢管,厚度2.0mm，**总计长度25米**；3、安装方式：立杆间距2.5m，**土层**下挖深度300mm，立杆埋深后C20混凝土浇筑；4、面层环氧防锈漆处理，立管端头需封堵，底部焊接20cm\*20cm\*1mm厚钢板底座； | 项 | 1 |  |
| 8 | 东校区新装晾衣杆 | 宿舍楼南侧 | 1、旧晾衣杆切割拆除后，C20混泥土封堵；2、立杆规格及数量：DN50镀锌钢管,长度2.5m，厚度3mm，**数量30根**；3、横杆规格及数量：DN32镀锌钢管,厚度2.0mm，**总计长度185米**；4、安装方式：立杆间距2.5m，**混凝土地面**开孔深度300mm，立杆埋深后C20混凝土浇筑；5、面层环氧防锈漆处理，立管端头需封堵，底部焊接20cm\*20cm\*1mm厚钢板底座； | 项 | 1 |  |
| 9 | 校本部旧晾衣杆利旧改造 | 1栋南侧 | 1. 立杆环氧防锈漆刷新，**数量10根**；
2. 新装DN50镀锌钢管,长度2.5m，厚度3mm，**数量3根**；

2、倾斜杆位矫正或更换，请自行勘察现场；3、原有立杆离地1.8米处切口后，满焊DN32镀锌钢管，厚度2mm,**长度约75米**；焊缝防锈处理； | 项 | 1 |  |
| 10 | 3栋南侧 | 1. 倾斜杆位矫正或更换，请自行勘察现场；
2. 原有立杆离地2米处切口后，满焊DN32镀锌钢管，厚度2mm,**长度约25米**，焊缝防锈处理；
 | 项 | 1 |  |
| 11 | 12栋南侧 | 1、立杆环氧防锈漆刷新，**数量18根**；2、倾斜杆位矫正或更换，请自行勘察现场；3、晾衣绳拆除后，立杆离地1.8米处切口后，满焊DN32镀锌钢管，厚度2mm,**长度约40米**，焊缝防锈处理； | 项 | 1 |  |
| 12 | 26栋北侧 | 1、立杆环氧防锈漆刷新，**数量16根**；2、倾斜杆位矫正或更换，请自行勘察现场；3、晾衣绳拆除后，立杆离地1.8米处切口后，满焊DN32镀锌钢管，厚度2mm,**长度约30米**，焊缝防锈处理； | 项 | 1 |  |
| 13 | 29栋南侧 | 1、立杆环氧防锈漆刷新，**数量16根**；2、倾斜杆位矫正或更换，请自行勘察现场；3、晾衣绳拆除后，立杆离地1.8米处切口后，满焊DN32镀锌钢管，厚度2mm,**长度约33米**，焊缝防锈处理； | 项 | 1 |  |
| 14 | 31栋南侧 | 1、立杆环氧防锈漆刷新，**数量18根**；2、倾斜杆位矫正或更换，请自行勘察现场；3、晾衣绳拆除后，原有立杆离地1.8米处切口后，满焊DN32镀锌钢管，厚度2mm,**长度约25米**，焊缝防锈处理； | 项 | 1 |  |
| 15 | 垃圾清运及现场保洁 | 现场保洁 | 现场保洁 | 项 | 1 |  |
| 16 | 垃圾清运 | 垃圾清运至校外；2、运距自定； | 项 | 1 |  |
| Ⅰ+Ⅱ | 含税预算报价金额（小写） |  |

备注：1、以上报价均为含税、费价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。
2、上述报价单中未尽事宜，请在报价中综合考虑，一经报价，上述所有工程内容需满足甲方需求。

报价人签字或印章：

联系电话：

 公司名称：（公司盖章）

年 月 日