**供应商报价函**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校食堂明厨亮灶项目 的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

1. 责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价函一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **施工内容及参数要求** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 200万POE高清枪式摄像机 | 1、支持存储编码：H.264，H.265，Smart H.265；2、支持像素：200万；3、支持焦距：3.6mm；4、支持红外夜视距离：50m；5、支持补光灯数量：2个；6、支持供电方式：网线+电源供电；7、支持夜视类型：红外夜视；8、支持适用面积：40-80㎡；9、支持监控类型：枪机监控；10、支持防水等级：IP67；11、支持供网方式：网线；12、设备需提供原厂1年质保。 | 台 | 16 |  |  |
| 2 | 枪机壁装支架 | 枪式摄像头的安装支架。 | 套 | 16 |  |  |
| 3 | 200万POE高清半球摄像机 | 1、支持存储编码：H.264，H.265，Smart H.265；2、支持像素：200万；3、支持焦距：3.6mm/2.8MM可选；4、支持红外夜视距离：15-30m；5、支持补光灯数量：1个；6、支持供电方式：网线+电源供电；7、支持夜视类型：红外夜视。适用面积：40-80㎡；8、支持监控类型：半球监控；9、支持防水等级：IP67；10、支持供网方式：网线；11、设备需提供原厂1年质保。 | 台 | 19 |  |  |
| 4 | 32路视频监控主机 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；2、支持全新UI4.0界面风格；3、支持安全基线2.1；4、支持WEB、本地GUI界面操作；5、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；6、支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF等网络协议；7、支持800W/600W/500W/400W/300W/1080P/720P/D1 IPC分辨率接入；8、支持满接1080P；最大支持32路接入；9、支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持8路视频回放；10、支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；11、支持2个内置SATA接口，单盘容量支持10T；12、支持音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲；13、支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口）；14、支持1个千兆以太网口；15、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；16、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；17、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；18、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；19、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；20、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；21、支持预览图像与回放图像的电子放大；22、支持无缝接入监管平台，可以通过经营者手机，或管理员手机APP播放及回放；23、支持自适应H.265,添加IPC时自动将相机码流类型修改为H.265,码流带宽减半；24、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；25、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；26、支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式；27、设备需提供原厂1年质保。 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 食品安全智慧监管平台 | **一、管理端平台功能**管理端提供手机APP端口登陆。（一）管理端手机APP应用支持安卓手机浏览器扫码进行下载安装。App登录账号密码，由后台统一提供。1、食品安全智慧管理者手机APP端管理者手机APP，根据应用具有检查记录查看、预警信息查看、快检记录、数据分析、食安地图。2、支持商家管理。支持查看经营食堂录入（每日任务、食安台账、预警信息、自检自查、检查记录、生产模块、商铺信息、供应商信息、员工信息）等功能。3、支持查看食堂单位的所有的检查记录，包含现场监督检查及网上视频巡查。支持按月份进行展示，支持以日期、被检查单位名称、检查结果进行列表展示；支持按未反馈结果进行条件筛选查询；支持点击查看详情。4、系统支持视频查看；支持查看经营单位模块录入查看：支持管理人员通过手机APP对经营单位进行视频查看，点击进入视频查看，支持点击查看切换监控；支持点击查看视频回放；支持球机摄像机手动旋转功能；系统支持放大扩展横屏功能；支持浏览次数显示。支持每日任务查看，每日任务——餐饮安全码需每日健康打卡、每日餐具清洗、每日环境消毒，进行记录登记，系统支持每日任务生成餐饮安全码；支持红码、黄码、绿码、灰码实时显示经营单位环境卫生状态。（1）每日健康晨检晨检表历史记录支持按月进行查询；支持以检查时间、检查人、被检查人，进行列表展示。支持点击查看详情：图片、检查日期、检查人、被检查人、所属机构、健康打卡情况、基础健康检查、个人卫生检查、备注、商家/巡查人手动签名等。（2）每日餐具消毒餐具消毒记录支持按月进行查询；支持列表以操作日期、消毒人、消毒时间、消毒方式进行列表展示。支持点击查看详情：图片、消毒时间、消毒人、所属机构、消毒餐具、消毒时间、消毒方式、备注、商家/巡查人手动签名等。（3）每日环境消毒环境消毒记录支持查看历史记录，支持记录消毒时间、消毒人进行列表展示；支持点击详情进行查看：图片、消毒时间、消毒人、所属机构、消毒场所、消毒时间、备注。支持查看上传现场图片，支持查看商家/巡查人签名等。**二、经营企业端PC功能**（一）食品经营单位PC端平台应用（1）登陆系统支持PC网页版登陆；无需下载电脑版客户端；支持输入账号密码、验证码进行登陆；支持忘记密码通过手机号获取验证码登陆。（2）工作台界面支持点击查看采购入库、投料记录、餐具消毒、晨检表、食材留样、添加剂、废弃物处理；支持查看预警信息，支持预警信息分食材预警、员工证件预警、企业证件预警进行展示；支持查看食品添加剂使用情况进行滚动展示；支持查看采购金额统计等。1、食材采购食材采购支持按采购起止时间进行条件查询；支持输入产品名称直接查询；支持导出表格功能；支持点击已入库列表和未入库列表进行查看。支持后台取消审核流程功能。2、食材出库支持食材的出库（领用时间、领用数量、用途等）、剩余数量进行实时动态记录与变动。方便从业人员第一时间掌握数据。支持按仓库名进行条件查询；支持输入产品名称直接查询；支持查看库存、未审核数据；支持查看历史出库记录；支持导出表格功能。3、食安台账食安台账系统可以通过录入来自动生成各类台账如食品留样、食品添加剂、餐具消毒、餐厨废弃物处理、晨检表、食材出库、陪餐记录、环境消毒、进货查验、定期消洗、杀虫记录、投举记录等功能，还可以同步提交检测报告、索票索证等实时图片上传平台，使核查方便、保存长久、统计简单，既让餐饮经营企业方便使用，又让管理简便高效。（1）晨检表支持按被检查人、检查起止日期进行条件筛选查询；支持列表以批次号、组织机构、检查时间、被检查人员、检查询问上岗人员四大项、个人卫生检查结果五大项、操作人以及操作（支持删除）进行列表展示。支持导出表格功能。（2）餐具消毒支持按消毒起止时间进行条件筛选查询；支持列表以消毒登记编码、所属机构、消毒时间、消毒方式、消毒餐具、制单人、制单时间以及操作（支持删除）进行列表展示。支持导出表格功能。（3）陪餐记录支持按起止日期进行条件筛选查询；支持新增、删除数据信息。支持列表以编号、陪餐人、陪餐时间、陪餐菜品、学生意见或建议以及操作（支持删除）进行列表展示。支持导出表格4、信息管理具有信息管理模块，系统平台将专门建立经营单位基础数据库，对经营单位相关有效证件、从业人员健康证、相关供应商有效证件等在数据库中建档记录，并可向社会公示。（1）所辖员工证件信息健康证公示：将企业员工的健康证信息面向公众进行公示；支持输入姓名进行直接查询；支持以姓名、性别、工种、联系方式、身份证号、在职状态、禁用、操作进行列表展示。支持手动新增、系统新增、显示禁用。健康证登记：支持录入员工姓名、性别、身份证号、工种、健康证编号、在职状态、入职时间、离职时间、是否接种新冠疫苗以及健康证照片、有效期、体检状态进行录入。支持修改、删除员工信息。（2）企业证件执照信息企业证件公示：支持列表形式查看证件名称、图片、证件到期时间、组织机构名称。支持新增、修改和删除。企业证件登记：支持统一社会信用代码、营业执照图片上传、营业执照到期时间录入；支持经营许可证编号、经营许可证图片、经营许可证到期时间进行录入。支持修改、删除单位资质信息。**三、食品经营端手机APP应用**食品经营端手机APP分为首页、饭团、头条、工作台、我的。支持针对餐饮经营单位工作台模块具有每日任务、食安台账、预警信息、培训考试、自检自查、检查记录、生产模块、商铺信息、员工信息、供应商信息、商品管理、监控管理、订单管理等应用功能。支持手机APP数据与电脑端数据同步共享，互联互通。**四、其他要求**1、上述平台系统无须校内本地部署，提供SaaS服务，要求提供APP、账号及使用权，实现上述所有功能。提供原厂1年质保，1年的升级服务。2、因政策要求明厨亮灶改造须接入合肥市高新区“明厨亮灶”信息化监管平台，实现远程查看监管功能。本项目要求投标人在投标文件中提供接入承诺函或其他证明材料。3、要求中标候选人在合同签订前提供软件功能演示，无法提供或无法满足参数要求的视为虚假响应作废标处理，并禁止该公司在一年内参加我院各项采购活动。 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 监控显示系统 | 1、提供一台55寸食堂内部显示屏；分辨率：1920\*1080；面板：IPS；技术接口：HDMI；含壁装支架。2、具体安装位置需结合学校实际情况现场进行确认。3、设备需提供原厂1年质保。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 系统集成服务 | 1、含项目实施过程中的：视频监控设备安装，综合布线，标签制作，机柜整理等相关内容。2、提供所有项目所需的辅材配件等。3、所有设备均需按照国家标准安装调试到位，所有材料等均由投标人提供并运输、搬运等服务。4、各投标人可在投标前自行勘察现场，中标后，如果发现设备和数量不足，后期增补数量由实施单位承担，招标人不承担任何费用。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 现场卫生保洁与垃圾清运 | 1、现场卫生保洁，须甲方认可。2、垃圾清运出校园。 | 项 | 1 |  |  |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

 公司名称：（公司盖章）

年 月 日