**供应商报价函**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校食堂明厨亮灶项目 的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

1. 责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价函一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **施工内容及参数要求** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 200万POE高清枪式摄像机 | 1、支持存储编码：H.264，H.265，Smart H.265；  2、支持像素：200万；  3、支持焦距：3.6mm；  4、支持红外夜视距离：50m；  5、支持补光灯数量：2个；  6、支持供电方式：网线+电源供电；  7、支持夜视类型：红外夜视；  8、支持适用面积：40-80㎡；  9、支持监控类型：枪机监控；  10、支持防水等级：IP67；  11、支持供网方式：网线；  12、设备需提供原厂1年质保。 | 台 | 16 |  |  |
| 2 | 枪机壁装支架 | 枪式摄像头的安装支架。 | 套 | 16 |  |  |
| 3 | 200万POE高清半球摄像机 | 1、支持存储编码：H.264，H.265，Smart H.265；  2、支持像素：200万；  3、支持焦距：3.6mm/2.8MM可选；  4、支持红外夜视距离：15-30m；  5、支持补光灯数量：1个；  6、支持供电方式：网线+电源供电；  7、支持夜视类型：红外夜视。适用面积：40-80㎡；  8、支持监控类型：半球监控；  9、支持防水等级：IP67；  10、支持供网方式：网线；  11、设备需提供原厂1年质保。 | 台 | 19 |  |  |
| 4 | 32路视频监控主机 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；  2、支持全新UI4.0界面风格；  3、支持安全基线2.1；  4、支持WEB、本地GUI界面操作；  5、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；  6、支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF等网络协议；  7、支持800W/600W/500W/400W/300W/1080P/720P/D1 IPC分辨率接入；  8、支持满接1080P；最大支持32路接入；  9、支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持8路视频回放；  10、支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；  11、支持2个内置SATA接口，单盘容量支持10T；  12、支持音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲；  13、支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口）；  14、支持1个千兆以太网口；  15、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；  16、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；  17、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；  18、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；  19、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；  20、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；  21、支持预览图像与回放图像的电子放大；  22、支持无缝接入监管平台，可以通过经营者手机，或管理员手机APP播放及回放；  23、支持自适应H.265,添加IPC时自动将相机码流类型修改为H.265,码流带宽减半；  24、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；  25、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；  26、支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式；  27、设备需提供原厂1年质保。 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 食品安全智慧监管平台 | **一、管理端平台功能**  管理端提供手机APP端口登陆。  （一）管理端手机APP应用  支持安卓手机浏览器扫码进行下载安装。App登录账号密码，由后台统一提供。  1、食品安全智慧管理者手机APP端  管理者手机APP，根据应用具有检查记录查看、预警信息查看、快检记录、数据分析、食安地图。  2、支持商家管理。支持查看经营食堂录入（每日任务、食安台账、预警信息、自检自查、检查记录、生产模块、商铺信息、供应商信息、员工信息）等功能。  3、支持查看食堂单位的所有的检查记录，包含现场监督检查及网上视频巡查。支持按月份进行展示，支持以日期、被检查单位名称、检查结果进行列表展示；支持按未反馈结果进行条件筛选查询；支持点击查看详情。  4、系统支持视频查看；支持查看经营单位模块录入查看：  支持管理人员通过手机APP对经营单位进行视频查看，点击进入视频查看，支持点击查看切换监控；支持点击查看视频回放；支持球机摄像机手动旋转功能；系统支持放大扩展横屏功能；支持浏览次数显示。  支持每日任务查看，每日任务——餐饮安全码需每日健康打卡、每日餐具清洗、每日环境消毒，进行记录登记，系统支持每日任务生成餐饮安全码；支持红码、黄码、绿码、灰码实时显示经营单位环境卫生状态。  （1）每日健康晨检  晨检表历史记录支持按月进行查询；支持以检查时间、检查人、被检查人，进行列表展示。支持点击查看详情：图片、检查日期、检查人、被检查人、所属机构、健康打卡情况、基础健康检查、个人卫生检查、备注、商家/巡查人手动签名等。  （2）每日餐具消毒  餐具消毒记录支持按月进行查询；支持列表以操作日期、消毒人、消毒时间、消毒方式进行列表展示。支持点击查看详情：图片、消毒时间、消毒人、所属机构、消毒餐具、消毒时间、消毒方式、备注、商家/巡查人手动签名等。  （3）每日环境消毒  环境消毒记录支持查看历史记录，支持记录消毒时间、消毒人进行列表展示；支持点击详情进行查看：图片、消毒时间、消毒人、所属机构、消毒场所、消毒时间、备注。支持查看上传现场图片，支持查看商家/巡查人签名等。  **二、经营企业端PC功能**  （一）食品经营单位PC端平台应用  （1）登陆  系统支持PC网页版登陆；无需下载电脑版客户端；支持输入账号密码、验证码进行登陆；支持忘记密码通过手机号获取验证码登陆。  （2）工作台界面  支持点击查看采购入库、投料记录、餐具消毒、晨检表、食材留样、添加剂、废弃物处理；支持查看预警信息，支持预警信息分食材预警、员工证件预警、企业证件预警进行展示；支持查看食品添加剂使用情况进行滚动展示；支持查看采购金额统计等。  1、食材采购  食材采购支持按采购起止时间进行条件查询；支持输入产品名称直接查询；支持导出表格功能；支持点击已入库列表和未入库列表进行查看。支持后台取消审核流程功能。  2、食材出库  支持食材的出库（领用时间、领用数量、用途等）、剩余数量进行实时动态记录与变动。方便从业人员第一时间掌握数据。  支持按仓库名进行条件查询；支持输入产品名称直接查询；支持查看库存、未审核数据；支持查看历史出库记录；支持导出表格功能。  3、食安台账  食安台账系统可以通过录入来自动生成各类台账如食品留样、食品添加剂、餐具消毒、餐厨废弃物处理、晨检表、食材出库、陪餐记录、环境消毒、进货查验、定期消洗、杀虫记录、投举记录等功能，还可以同步提交检测报告、索票索证等实时图片上传平台，使核查方便、保存长久、统计简单，既让餐饮经营企业方便使用，又让管理简便高效。  （1）晨检表  支持按被检查人、检查起止日期进行条件筛选查询；支持列表以批次号、组织机构、检查时间、被检查人员、检查询问上岗人员四大项、个人卫生检查结果五大项、操作人以及操作（支持删除）进行列表展示。支持导出表格功能。  （2）餐具消毒  支持按消毒起止时间进行条件筛选查询；支持列表以消毒登记编码、所属机构、消毒时间、消毒方式、消毒餐具、制单人、制单时间以及操作（支持删除）进行列表展示。支持导出表格功能。  （3）陪餐记录  支持按起止日期进行条件筛选查询；支持新增、删除数据信息。支持列表以编号、陪餐人、陪餐时间、陪餐菜品、学生意见或建议以及操作（支持删除）进行列表展示。支持导出表格  4、信息管理  具有信息管理模块，系统平台将专门建立经营单位基础数据库，对经营单位相关有效证件、从业人员健康证、相关供应商有效证件等在数据库中建档记录，并可向社会公示。  （1）所辖员工证件信息  健康证公示：将企业员工的健康证信息面向公众进行公示；支持输入姓名进行直接查询；支持以姓名、性别、工种、联系方式、身份证号、在职状态、禁用、操作进行列表展示。支持手动新增、系统新增、显示禁用。  健康证登记：支持录入员工姓名、性别、身份证号、工种、健康证编号、在职状态、入职时间、离职时间、是否接种新冠疫苗以及健康证照片、有效期、体检状态进行录入。支持修改、删除员工信息。  （2）企业证件执照信息  企业证件公示：支持列表形式查看证件名称、图片、证件到期时间、组织机构名称。支持新增、修改和删除。  企业证件登记：支持统一社会信用代码、营业执照图片上传、营业执照到期时间录入；支持经营许可证编号、经营许可证图片、经营许可证到期时间进行录入。支持修改、删除单位资质信息。  **三、食品经营端手机APP应用**  食品经营端手机APP分为首页、饭团、头条、工作台、我的。  支持针对餐饮经营单位工作台模块具有每日任务、食安台账、预警信息、培训考试、自检自查、检查记录、生产模块、商铺信息、员工信息、供应商信息、商品管理、监控管理、订单管理等应用功能。  支持手机APP数据与电脑端数据同步共享，互联互通。  **四、其他要求**  1、上述平台系统无须校内本地部署，提供SaaS服务，要求提供APP、账号及使用权，实现上述所有功能。提供原厂1年质保，1年的升级服务。  2、因政策要求明厨亮灶改造须接入合肥市高新区“明厨亮灶”信息化监管平台，实现远程查看监管功能。本项目要求投标人在投标文件中提供接入承诺函或其他证明材料。  3、要求中标候选人在合同签订前提供软件功能演示，无法提供或无法满足参数要求的视为虚假响应作废标处理，并禁止该公司在一年内参加我院各项采购活动。 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 监控显示系统 | 1、提供一台55寸食堂内部显示屏；分辨率：1920\*1080；面板：IPS；技术接口：HDMI；含壁装支架。  2、具体安装位置需结合学校实际情况现场进行确认。  3、设备需提供原厂1年质保。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 系统集成服务 | 1、含项目实施过程中的：视频监控设备安装，综合布线，标签制作，机柜整理等相关内容。  2、提供所有项目所需的辅材配件等。  3、所有设备均需按照国家标准安装调试到位，所有材料等均由投标人提供并运输、搬运等服务。  4、各投标人可在投标前自行勘察现场，中标后，如果发现设备和数量不足，后期增补数量由实施单位承担，招标人不承担任何费用。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 现场卫生保洁与垃圾清运 | 1、现场卫生保洁，须甲方认可。  2、垃圾清运出校园。 | 项 | 1 |  |  |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日