**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校 食堂、图书馆及集体宿舍零星维修工程的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **内容** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 | 加装日光灯管 | 1. 位置：第一食堂更衣间； 2. 配开关一处，开关需与紫外线灯分开控制； | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 不锈钢下水盖板调平 | 1. 数量：10块； 2. 自行勘察现场，消除盖板不平整问题； | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 更换金属纱网 | 1. 位置：不锈钢门； 2. 尺寸：900\*1100mm 3. 金属细目网； | 块 | 2 |  |  |
| 4 | 金属细目网安装 | 1. 位置：第二食堂蒸饭间不锈钢盖板下方污水出口处； 2. 功能：防鼠，不堵塞下水道； | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 感应式水龙头更换 | 1. 位置：第一食堂与第二食堂； 2. 数量：8个； 3. 现脚阀式水龙头更改为感应式水龙头； 4. 自行勘察现场，规格不低于现有款式，报价考虑线路走线及相应配件； | 个 | 8 |  |  |
| 6 | 不锈钢金属盖板安装 | 1. 位置：第二食堂； 2. 宽度30公分，长度15米； 3. 实际厚度：2.0mm; 4. 款式：同第一食堂； 5. 如部分盖板无法放平整，报价自行考虑处理方式； | 米 | 15 |  |  |
| 7 | 破损瓷砖维修 | 1. 位置：图书馆大厅； 2. 3块墙砖脱落，一块完好，另2块需新配，样式同现有；   3、单块尺寸：0.56\*0.8m | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 1. 位置：1楼女厕女卫生间； 2. 2块墙砖脱落，2块完好； 3. 单块尺寸：0.3\*0.8m | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 1. 位置：图3019教室走廊； 2. 共计约24块墙砖空鼓严重，即将脱落，需保护性拆除后重新粘贴； 3. 单块尺寸：0.3\*0.6m； | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 1. 位置：3#学生宿舍2层和3层走廊（201、208、302、304、308等处） 2. 共计约20块墙砖空鼓严重，即将脱落，需保护性拆除后重新粘贴； 3. 尺寸样式同现有； | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 1. 位置：图书馆4层南侧女卫生间 2. 共计4块墙砖空鼓严重，即将脱落，需保护性拆除后重新粘贴； 3. 尺寸样式同现有； | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 1、位置：图2011教室；  2、共计约2.5平米墙砖脱落，需另配后重新粘贴，样式同现有； | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 1、位置：图4013、4014教室；  2、2块地砖破裂，拆除后，另配新砖粘贴，样式同现有； | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 1. 食堂面点间门洞白瓷片铺贴,尺寸：1200\*300m;   2.食堂加工间破损瓷砖拆除与铺贴，约4个平方； | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 1、学生宿舍破损地砖维修；  2、规格：600\*600地砖；  3、块数：6块；  4、铲除原水泥砂浆结合层后新铺； | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 室内钢化玻璃更换 | 1、位置：图2005机房；  2、不锈钢门框两块单层钢化玻璃出现裂纹；  3、尺寸：0.57\*1.92m;1.5\*0.77m;  4、尺寸仅供参考，厚度与实际制作尺寸请自行勘察现场； | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 1、位置：图2002教室；  2、一块单层钢化玻璃出现裂纹；  3、尺寸：1.37\*2.48m；;  4、尺寸仅供参考，厚度与实际制作尺寸请自行勘察现场； | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 1、位置：图4007教室；  2、一块双层钢化玻璃单面出现裂纹；  3、尺寸：0.5\*1.95m；;  4、尺寸仅供参考，厚度与实际制作尺寸请自行勘察现场； | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 室外钢化玻璃更换 | 1、位置：图2004教室外幕墙玻璃；  2、一块双层钢化玻璃单面出现裂纹；  3、尺寸：1.2\*2.14m；  4、尺寸仅供参考，厚度与实际制作尺寸请自行勘察现场；  5、作业高度约5米，报价自行考虑施工方案； | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 格栅水沟盖板更换 | 1. 位置：图书馆停车场西侧； 2. 盖板尺寸：1000mm×430mm×30mm； 3. 材料：铸铁或高分子合金 | 块 | 6 |  |  |
| 21 | 职工集体宿舍门、窗、开关维修 | 1. 位置：21栋204、304室22栋304室； 2. 拆除11扇木窗； 3. 订做并安装断桥铝窗，厚度1.4mm； 4. 窗户尺寸分别为：1650\*2000mm共计2扇;1500\*1650mm共计3扇;55\*165mm共计3扇;   95\*165mm共计3扇;  5、尺寸仅供参考，实际制作尺寸请自行勘察现场； | ㎡ | 21.66 |  |  |
| 22 | 1. 位置：21栋204、304室22栋304室； 2. 拆除3扇阳台木门； 3. 订做并安装塑钢门； 4. 阳台门尺寸为（含摇窗）：880\*2600mm共计3扇; 5. 修补阳台门裂缝； 6. 尺寸仅供参考，实际制作尺寸请自行勘察现场； | 扇 | 3 |  |  |
| 23 | 1. 更换开关面板5处、跟换插座面板3处； 2. 其中一处面板没有电，请查明原因后维修到位； | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 空调安装工程 | 1. 品牌：美的、格力、海尔； 2. 规格1P； 3. 空调插座改造，每条空调一个；   包含开孔，支架等； | 台 | 5 |  |  |
| 25 | 阳台水管破裂更换 | 1. 位置：30栋317室； 2. 破裂管段切割后，新配管套管件； | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 岗亭加装防雨布屋檐 | 1. 位置：校门口岗亭； 2. 长度：4.9米； 3. 宽度：60-70公分； 4. 固定方式及配件报价自行考虑； | 项 | 1 |  |  |
| 合计含税报价 | | | | |  | |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日