附件1：

**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校安徽林业职业技术学院东校区暑期零星维修项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；
3. 货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **位置** | **描述** | **工程量** | | **报价单价** | **合计** |
| 1 | 天棚粉刷 | 宿舍楼302浴室 | 1.天棚面层铲除；  2.批外墙腻子找平修复2遍；  3.粉刷外墙乳胶漆粉刷2遍；  4.乳胶漆品牌：立邦、三棵树、紫荆花等同规格品牌； | 1.5㎡ | 197㎡ |  |  |
| 宿舍楼303浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼304浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼314浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼315浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼316浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼312浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼311浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼308浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼310浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼409浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼407浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼413浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼403浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼417浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼502浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼506浴室 | 1.5㎡ |
| 宿舍楼510浴室 | 1.5㎡ |
| 教学楼6楼宿舍 | 120㎡ |
| 6L走廊天棚 | 50㎡ |
| 2 | 教学楼室内墙体粉刷 | 103教室三面墙 | 1.墙面面层铲除；  2.批外墙腻子找平修复2遍；  3.粉刷外墙乳胶漆粉刷2遍；  4.乳胶漆品牌：立邦、三棵树、紫荆花等同规格品牌； | 65㎡ | 353㎡ |  |  |
| 104教室三面墙 | 75㎡ |
| 103门口大厅墙面 | 20㎡ |
| 203教室三面墙 | 65㎡ |
| 402教室单面墙 | 10㎡ |
| 304教室东面墙 | 28㎡ |
| 305教室三面墙 | 60㎡ |
| 306教室南面墙 | 30㎡ |
| 3 | 教学楼廊道外墙粉刷 | 2L外连廊双侧墙 | 1.墙面面层铲除；  2.批外墙腻子找平修复2遍；  3.粉刷外墙乳胶漆粉刷2遍；  4.乳胶漆品牌：立邦、三棵树、紫荆花等同规格品牌；  5.3L外连廊双侧墙面为混凝土基层，需打磨处理； | 26㎡ | 146㎡ |  |  |
| 3L外连廊双侧墙 | 26㎡ |
| 2L走廊墙面与立柱 | 47㎡ |
| 3L走廊墙面与立柱 | 47㎡ |
| 4 | 入户门维修 | 宿舍楼609宿舍 | 1.更换铰链等五金配件；  2.矫正门体（如需）；  3.矫正或更换插销（如需）； | 1处 | 4处 |  |  |
| 教学楼404宿舍 | 1处 |
| 教学楼507宿舍 | 1处 |
| 教学楼611宿舍 | 1处 |
| 5 | 教学楼灯具更换 | 101教室 | 1.拆除现有灯具；  2.新装一体式LED吊杆灯，吊杆长度1m；  3.长条灯规格：铝材三排灯珠，长度1.2m,60W白光,光通量4500LM，防虫防尘防水汽，参考售价：50元/只；  4.灯管品牌：佛山照明、飞利浦、欧普等同规格品牌。 | 9盏 | 30盏 |  |  |
| 103教室 | 12盏 |
| 104教室 | 9盏 |
| 6 | 教学楼灯具线路安装 | 101教室 | 1.现有照明线路保护性废除；  2.安装品牌三开单控面板一个；  3.铺设150米2.5平方品牌线缆；  4.安装150米2\*3cmPVC线槽,品牌：联塑； | 1项 | |  |  |
| 103教室 | 1.现有照明线路保护性废除；  2.安装品牌三开单控面板一个；  3.铺设150米2.5平方品牌线缆；  4.安装150米2\*3cmPVC线槽,品牌：联塑； | 1项 | |  |  |
| 104教室 | 1.现有照明线路保护性废除；  2.安装品牌四开单控面板一个；  3.铺设200米2.5平方品牌线缆；  4.安装200米2\*3cmPVC线槽,品牌：联塑； | 1项 | |  |  |
| 7 | 教学楼线缆敷设 | 303教室 | 1.从教学楼3楼-4楼电箱处安装线缆至教学楼303教室；  2.线缆规格：10平方5芯线缆，长度30米，国内品牌线缆；  3.安装3\*5cmPVC线槽,品牌：联塑,长度满足线缆铺设需求；  4.自行勘察现场，一经报价，即默认线缆长度满足甲方需求，且价格不做调整； | 30米 | |  |  |
| 304教室 | 1.从教学楼1楼电箱安装线缆至教学楼304教室；  2.线缆规格：35平方5芯线缆，长度50米，国内品牌线缆；  3.安装5\*10cm桥架,长度满足线缆铺设需求；  4.自行勘察现场，一经报价，即默认线缆长度满足甲方需求，且价格不做调整； | 50米 | |  |  |
| 8 | 电箱安装 | 303教室 | 1.安装40\*60\*20cm镀锌钢电箱一个；  2.电箱内含3P60A总开1个，25A漏电断路器6个，品牌：正泰、德力西、公牛等同规格品牌； | 1项 | |  |  |
| 304教室 | 1.安装60\*80\*25cm镀锌钢电箱一个；  2.电箱内含100A总开1个，60A3P开关2个，32A3P漏电断路器3个，品牌：正泰、德力西、公牛等同规格品牌；  3.安装指示灯与防雷器； | 1项 | |  |  |
| 9 | 室内插座线路敷设 | 303教室 | 1.明装20个五孔插座，品牌：公牛、正泰、鸿雁等同规格品牌；  2.铺设450米2.5平方三芯线缆；  3.150米加厚不锈钢线槽，宽度满足地面走线需求；  4.安装3\*5cmPVC线槽,品牌：联塑,长度满足墙面走线需求； | 1项 | |  |  |
| 303，304教室 | 1. 各加装空调专用插座一个； 2. 自行勘查现场，考虑线缆长度； 3. 考虑PVC线槽等辅材； |
| 10 | 办公室工位安装 | 303教室 | 1.E1级环保板材，2.5cm加厚面板；  2.单张桌面尺寸(一字型)：120\*60cm，隔断高度110cm;  3.每个工位含储物柜1个，带静音滚轮；  4.教室面积：850\*640cm,请自行勘察现场，合理摆放16个工位，摆放方案需经甲方确认； | 16个 | |  |  |
| 11 | 建筑结构缝处理 | 2L、3L外连廊 | 1.专用结构缝不锈钢防护材料安装；  2.2L外连廊两侧墙体结构缝裂缝防护护理；  3.3L外连廊两侧墙体及地面结构缝裂缝防护护理； | 2处 | |  |  |
| 12 | 破损石膏板墙面修复 | 101教室 | 1.拆除破损石膏板；  2.安装新石膏板，尺寸约100\*100cm；  3.新装石膏板墙面粉刷； | 1项 | |  |  |
| 13 | 地弹更换 | 餐厅 | 1.保护性拆卸钢化玻璃门；  2.拆除地弹装置；  3.更换新地弹装置； | 12 | |  |  |
| 14 | 渗水维修 | 教学楼4L洗浴间 | 1. 入口处瓷砖拆除及新采购瓷砖恢复； 2. 开挖排水沟联通至地漏处，深度5-8公分，宽度10公分，做防水处理； 3. 安装不锈钢盖板； 4. 自行勘察现场，对上述方案进行优化，一经报价，需满足甲方需求； | 1项 | |  |  |
| 15 | 彩铝窗及隔断门安装 | 教学楼205门口走廊 | 1.型材壁厚1.4mm厚；  2.5mm单层钢化玻璃；  3.膨胀螺丝固定，硅胶填缝；  4.其他配套五金件；  5.工程量中包括走廊钢化玻璃格栅210\*380cm,含推拉门一扇； | 37㎡ | |  |  |
| 16 | 宣传栏底座制作安装 | 东校区院内 | 1.为现有两个宣传栏制作水泥底座,宣传栏底面积参考尺寸50\*300cm和50\*500cm；  2.素土夯实，系数≥95%.  3.c25混凝土基层，厚度5cm；  4.水泥底座高度60CM，宽度与长度需底座底面积四个边长的基础上外扩不小于3cm,面层需贴大理石砖； 5.底座施工前后需用吊机对宣传栏进行吊移及恢复，机械费及脚手架自行考虑； 6.施工难度及方案等自行堪察现场； | 1项 | |  |  |
| 17 | 桌椅搬迁 | 303、304教室 | 1.303教室56人位桌椅搬运至食堂二楼活动中心，桌椅未固定，可直接搬运；  2.304教室58人位搬运至食堂二楼活动中心，该教室桌椅均由膨胀螺丝固定，需拆除后搬运；  3.摆放到指定位置后，需摆放有序，如必要，需按甲方要求，在摆放处整理出相应摆放空间； | 1项 | |  |  |
| 18 | 隔墙改造 | 教工餐厅与洗衣房之间 | 1. 拆除现有隔断，面积约30㎡； 2. 按现有隔断规格样式重新分割；面积约30㎡； | 1项 | |  |  |
| 19 | 消防应急指示灯维修更换 | 宿舍楼2楼走廊 | 1. 采购并安装同款消防应急指示灯; 2. 线路维修，保证设备正常使用（如需） 3. 自行勘察现场，对上述方案进行优化，一经报价，需满足甲方需求； | 1项 | |  |  |
| 宿舍楼3楼西楼梯口 |  |  |
| 教学楼1楼走廊 |  |  |
| 宿舍楼5楼楼梯口 | 1、线路维修，保证设备正常使用（如需）;  2、更换同款消防应急指示灯（如需）  3、自行勘察现场，对上述方案进行优化，一经报价，需满足甲方需求； | 1项 | |  |  |
| 宿舍楼5楼东楼梯口 |  |  |
| 教学楼5楼走廊 |  |  |
| 20 | 消防栓玻璃更换 | 宿舍楼2楼走廊 | 更换消防栓玻璃一块; | 1项 | |  |  |
| 21 | 抽水马桶水箱水件维修 | 宿舍楼120室 | 1. 更换抽水马桶水件一套； 2. 提供5套抽水马桶水件备用； | 1项 | |  |  |
| 22 | 宿舍楼纱窗修复 | 学生宿舍楼 | 更换宿舍标准尺寸窗户的纱窗的纱布（无需更换纱窗框）； | 10扇 | |  |  |
| 23 | 保洁 | 上述工程位置 | 垃圾清运至校外；  开荒保洁； | 1项 | |  |  |
| 24 | 预留金 | | 不可竞争费 | 1项 | | 5000 | 5000 |
| Ⅰ | 合计报价金额（小写） | | |  | | | |

备注：1、以上报价均为含税、费价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。  
2、上述报价单中未尽事宜，请在报价中综合考虑，一经报价，上述所有工程内容需满足甲方需求。

报价人签字或印章：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日