附件1：

**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校图书馆内部零星改造工程的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程位置** | **工程名称** | **项目描述** | **单位** | **数量** | **报价单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 图书馆5楼南阁楼 | 铝型材隔断安装 | 1. 材质：70隔热断桥铝型材；
2. 5+8+5双层夹胶玻璃;
3. 单扇轨道门一扇，门的轨道需下凿与地面保持平齐；
4. 轨道窗2扇；
5. 请自行勘察现场，附件仅作为方案说明。
 | ㎡ | 24 |  |  | 1. 含三角形异性结构；
2. 报价包含材料上楼费
 |
| 2 | 铝扣板吊顶安装 | 1. 规格600\*600mm,厚度不低于0.65mm；
2. 材质：铝镁材质；
3. 含600\*300LED平板灯11块，分两路控制；
4. 自行勘察现场，考虑斜屋顶吊筋安装方案与长度，以及与斜屋面接缝处理，考虑吊顶板损耗；
 | ㎡ | 198 |  |  | 1. 屋顶为斜屋面；
2. 报价包含材料上楼费
 |
| 3 | 换气扇安装 | 1. 规格：120W，ABS材质换气扇；
2. 产品尺寸：600\*600mm，12cm厚度；
3. 出风口尺寸：10cm;
4. 双排安装，每排6个；
 | 扇 | 12 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 4 | 换气扇管道安装 | 1. 材质：PVC管道；
2. 管径10cm管道约70米；
3. 管径15cm管道约10米；
4. 3通10个，10cm-15cm转接管件2个；
5. 墙体开洞孔径15cm;
6. 出风口安装止逆阀和防虫金刚网；
7. U型金属箍卡固定管道；
8. 未尽事宜自行考察现场，满足排风设备运转；
 | 项 | 1 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 5 | 线路改造 | 1. 隔断安装完成后两个空间的照明开关需单独控制；
2. 控制面板安装到位，自行勘察现场，考虑电线耗材；
 | 项 | 1 |  |  | 报价包含辅材费用 |
| 6 | 空调线缆安装 | 1. 新装70平方4+1铜芯线缆约30米；
2. XL-21动力柜一个，总闸，漏点保护，接地线等；
3. 安装4个PZ30电箱，并从动力柜出16平方4+1铜芯线缆至配电箱，16平方线缆约120米；
4. 未尽事宜自行考察现场，如线缆具体长度，墙体开洞等工程量，满足4台5P空调设备运转；
 | 项 | 1 |  |  | 报价包含材料上楼费和辅材费用 |
| 7 | 桥架安装 | 1. 室内桥架3米，室外[电力电缆保护管](http://www.baidu.com/baidu.php?url=000000j0xnZgmfstWT75lbnmXeDdlTuWq-Do9AVGcIqPZiUe4rsDYTcOgZG6DGS9tTgMWJNesMvJsXKsva4Id3pxuFArljV5ZYfHn6F-4oJhtNncwhD9IyXZApbN7n4mFTHHCuXFLMcGSqKYP8Ir9KAeEJUdP7EN_F1LU-8T59AiwkPi7eaJwKARbFlpa0eME7_IgM25nJBW2JB-vm1oPFN9yqhq.7R_jQZNCCLXAjEICBOfYmY_UrVvBQeLnySgZxb_LyTxMkL4QPdXe4tISi1IuutSrOFu8_oSxZxb_LyI513et-hl81oICBSSJFYzUEvtyGPKBdmhPLuuE3ethH-vTVHQ8gZJyAp7W__vur26.U1Yk0ZDqzVQP3ogMsn24L0Kspynqn0KsTv-MUWYYPvRsuH79PymsrAN-mHD3mHw9PjD4PWm1rHn1P16Lm6KY5UgMsppd4tja_preGQMTUgKsEP83tfKGUHYznWR0u1dEugK1n0KdpHdBmy-bIykV0ZKGujY40APGujYkPjc0UgfqnH0kPdtknjD4g1csPH7xnW64n-t1PW0k0AVG5H00TMfqrHTY0AFG5HDdr7tznjwxPH010AdW5HD4nHbdPHmLnj9xnH0krNtznjRkg1c4P1D1njRLnH01g100TgKGujYs0Z7Wpyfqn0KzuLw9u1Ys0A7B5HKxn0K-ThTqn0KsTjYkPHmLrHbvnHc10AdYTjYs0AwbUL0qnfKzpWYs0Aw-IWdsmsKhIjYs0ZKC5H00ULnqn0KBI1Ykn0K8IjYs0ZPl5fK9TdqGuAnqTZnVuLG8TsKGuAnqiD4K0ZKCIZbq0Zw9ThI-IjY1nNt1nHwxnHb0IZN15HDLPW03nWTdnHnsnHTvnj6sPjD40ZF-TgfqnHmdn1bvn1R1PHR4PfK1pyfquyfYPW0YPhmsnj01PHfsrfKWTvYqfYmvrDmdfbFanDm4f16vPfK9m1Yk0ZK85H00TydY5H00Tyd15H00uANYgvPsmHYs0ZGY5H00UyPxuMFEUHYsg1Kxn7tsg100uA78IyF-gLK_my4GuZnqn7tsg1Kxn7ts0ZK9I7qhUA7M5H00uAPGujYs0ANYpyfqQHD0mgPsmvnqn0KdTA-8mvnqn0KkUymqn0KhmLNY5H00pgPWUjYs0A7buhk9u1Yk0Akhm1Ys0AwWmvfqfWIDPbuKPYndP1F7fWT3nHKjnbRLn197wDcYf1fLnWwjwWRvfH04PsKYTh7buHYs0AFbpyfqrRuKPYmsrHIAnRNDPbczPHKDnDnvrjmLPjPDPH04fRf0UvnqnfKBIjY10Aq9IZTqn0KEIjYk0AqzTZfqnBnsc1nsc1mWnHRzn104nWfznankPWRsnankPWRsna3snj0snj0Wnznvc10WQinsQW0snj0snankQW0snjDsn0K3TLwd5HnLnjnsPW0Y0Z7xIWYsQWmdg108njKxna3sn7tsQW01g108njPxni3sn7tsQWcdg100mMPxTZFEuA-b5H00ThqGuhk9u1YY0APv5fKGTdqWTADqn0KWTjYs0AN1IjYs0APzm1Y4PjbY&us=newvui&xst=TjYkPHmLrHbvnHc10ynqfWIDPbuKPYndP1F7fWT3nHKjnbRLn197wDcYf1fLnWwjwWRvfH04Ps7B5H-AfHIAnjbLwW77wjuanWRswjKjPW6vP1f1wjRsrR7D0gnqnHTsrHT1PHT4nH0kPjmLPWR3n1PxnWcdg10KI1vd4tAhVXx0soAW8li4LAdsTQ1U85DKTHL2Y_LBVXx0soMT0gRqn1Tsn10vnjfKIjYkPWR1rHm1PHnv0ydk5H0an0cV0yPC5yuWgLKW0ykd5H0Kmv3qPHfsrHn4nWFxr7qCmyqxTATKnWcvnWmYP104P6&cegduid=n1Tsn10vnjf&solutionId=15530763&word=&ck=2922.8.1653963542441.0.0.522.175.0&shh=www.baidu.com&sht=54093922_8_hao_pg&wd=)约25米，固定需美观；
2. 未尽事宜自行考察现场，考虑吊车吊装后脚手架等安装方案，满足线缆安装到位；
 | 项 | 1 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 8 | 台阶扶手制作 | 1. 材质：304不锈钢；
2. 高度：1.2m，长度60cm;
3. 数量：2个；
4. 详见附件示意图；
 | 项 | 1 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 9 | 图书馆2楼2002室 | 钢化玻璃对开门安装 | 1. 拆除单片钢化玻璃；
2. 拆除砌体结构150cm\*20cm;
3. 拆除造成的破损瓷砖修复；
4. 夹片式地弹钢化玻璃对开门，厚度12cm,1mm倒角磨边；
5. 自行勘察现场，款式同现有规格；
 | 项 | 1 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 10 | 线路改造 | 1. 改造2002室原有线路，隔墙安装后四个空间的照明开关需单独控制；
2. 控制面板安装到位，自行勘察现场，考虑电线耗材；
 | 项 | 1 |  |  | 报价包含辅材费用 |
| 11 | 图4013室和4014室 | 轻钢龙骨隔音墙安装 | 1. 轻钢龙骨隔音墙，双面敷设石膏板；
2. 隔音墙满填隔音棉；
3. 石膏板批腻子粉2遍，环保乳胶漆2遍；
4. 隔墙厚度为90mm（龙骨70mm厚，单面石膏板10mm厚）；
5. 主龙骨与地、梁、墙用膨胀螺丝固定；
6. 自行勘察现场，考虑损耗；
 | ㎡ | 52.5 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 12 | 图书馆1楼期刊阅览室 | 轻钢龙骨隔音墙安装 | 1. 轻钢龙骨隔音墙，双面敷设石膏板；
2. 隔音墙满填隔音棉；
3. 石膏板批腻子粉2遍，环保乳胶漆2遍；
4. 隔墙厚度为90mm（龙骨70mm厚，单面石膏板10mm厚）；
5. 主龙骨与地、梁、墙用膨胀螺丝固定；
6. 自行勘察现场，考虑损耗；
 | ㎡ | 51 |  |  | 报价包含辅材费用 |
| 13 | 舞蹈地胶铺设 | 1. 室内专用舞蹈地胶防滑耐磨PVC地垫；
2. 厚度不低于5.0mm;
3. 产品阻燃等级：B1级；
4. 产品需提供相关检测报告；
5. 铺设于瓷砖自行勘察现场，考虑铺贴工艺。
 | ㎡ | 125 |  |  | 报价包含辅材费用 |
| 14 | 玻璃安装 | 1. 安装于轻钢龙骨隔墙上，自行卡考虑安装方案；
2. 5mm高清镜；
3. 总长14.3m,高度2m;
4. 需包边处理；
 | 项 | 1 |  |  | 报价包含辅材费用 |
| 15 | 线路改造 | 1. 改造期刊室原有线路，舞房照明开关单独控制；
2. 控制面板安装到位，自行勘察现场，考虑电线耗材；
 | 项 | 1 |  |  | 报价包含辅材费用 |
| 16 | 南教学楼2楼 | 静电地板安装 | 1. 拆除教室内座椅板凳，并搬运至指定，运距约500米；
2. 安装静电地板，每间房54平米，共3间，合计162平米；
3. 规格：600\*600\*35mm，柱脚高度15-20cm；
4. 钢板厚度上05mm/下04mm；
5. 支架厚度：上2mm,下1.2mm;
6. 横梁厚度：0.7mm;
7. 自行勘察现场，考虑材料损耗；
 | 项 | 1 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 17 | 空调移机 | 1. 移机距离约300米，从一楼至二楼；
2. 2P柜机共3台，外机3台；
3. 安装空调支架；
4. 墙面开空调孔；
5. 新配空调铜管，常规长度，报价自行考虑；
 | 项 | 1 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 18 | 机房动力柜及线缆移装 | 1. XL-21动力柜及柜内所有电器件移装，距离约300米；
2. 2台动力柜进线线缆35²4+1铜芯线缆原有50米，移到南教2楼需线缆约100米，

自行勘察现场，考虑线路安装到位方案，满足设备使用； | 台 | 2 |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 19 | 琴房线路设备恩 | 1. 原有PZ30电箱及所有电器件移装；
2. 地板开孔，将原有24个插座移装到位；
3. 新配8个电子琴插座，同现有规格；
4. 自行勘察现场，考虑线路方案；
 |  |  |  |  | 报价包含材料上楼费及辅材费用 |
| 20 | 工程所覆盖区域 | 现场保洁 | 保洁标准：开荒保洁，校内无建筑垃圾； | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计金额（小写）： |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

 公司名称：（公司盖章）

年 月 日