**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校 图书馆西侧仓库改造项目 的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 | 构筑物基础 | 1、拟建东西向墙体开挖至地梁（开挖深度约5~10cm），地梁表面清理并凿毛；2、拟建南北向墙体开挖至平行地梁底，砖砌宽370mm基础； | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 砌体工程（包括钢筋模板砼圈过梁构造柱植筋等二次零星工程） | 1. 采用240mm\*115mm\*53mm的标准红砖；
2. 墙厚为240mm；
3. 按规范要求设置门窗圈梁、构造柱；
4. 按规范要求在框架柱上植筋（规格为Φ14mm螺纹钢）；
 | ㎡ | 120.88 |  |  |
| 3 | 地坪 | 1、0.2厚塑料膜浮铺、保温隔热材料品种规格及厚度：15厚挤塑聚苯板（B1级）、0.2厚塑料膜浮铺；2、20厚1：3水泥砂浆找平层；40厚C20细石混凝土 | ㎡ | 74.99 |  |  |
| 4 | 内墙抹灰 | 1. 砂浆2遍；
2. 批腻子粉2遍；

3、墙面粉刷环保乳胶漆2遍； | ㎡ | 89.64 |  |  |
| 5 | 外墙抹灰 | 1. 基层处理、灰饼、挂网
2. 底层砂浆、面层砂浆分遍成活；
3. 外墙乳胶漆及相关配套工艺；
 | ㎡ | 89.64 |  |  |
| 6 | 门窗工程 | 1. 名称：窗；
2. 尺寸1200mm\*1500mm；
3. 材质：铝合金，单玻；
4. 数量：3扇；
 | 项 | 1 |  |  |
| 1. 名称：对开门；
2. 尺寸1200mm\*2000mm；
3. 材质：锌合金或优质冷轧钢板；
4. 数量：3对对开门；（具体尺寸可根据现场确认）
 |
| 7 | 线路工程 | 改造后需安装：1、安装吸顶灯，满足仓储照明要求；2、照明开关2处；3、220V五孔插座4个；4、PZ30配线箱1个；5、安装排气扇1扇，配备调速器；6、以上内容所涉及电线工程用量，自行考虑线路走线方案，报价中自行考虑； | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 施工区域物品保护性搬运 | 1、原场地内物品较多，需进行保护性搬运并复原；2、临时堆放场地根据项目现场自行考虑； | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 1栋、5栋物品搬运 | 1、1栋运距约500米；2、5栋运距约300米；3、物品较多，报价自行考虑运费； | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 现场保洁与垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 暂列金 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
|  | 总计含税金额 |  |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日