**附件一 安徽林业职业技术学院大门及周边墙体维修工程报价单**

报价人须知：

1. 每项报价均为含税价格；

2、报价单总价大小写如不一致，视大写金额作为报价人报价；

3、本报价单需在公司名称处加盖公章，否则做无效报价处理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **工程内容** | **单位** | **工程量** | **报价（元）** |
| 1 | 校门刷新 | 1.乳胶漆铲除后刷新；2.石材刷新，去除表面污渍；3.石材破损处与孔洞处云石胶修补，颜色需与现有石材颜色基本一致；4.木质构件红色树脂漆刷新（值班室西侧屋檐木构件约1平米刷新，含入此项）；5.本项报价包含脚手架等措施费用；5.请报价人自行勘察现场。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 校门两侧办公用房刷新 | 1. 现有乳胶漆铲除至基层；
2. 墙面刷胶；
3. 外墙腻子粉2遍；
4. 底漆1遍；
5. 品牌面漆2遍。

6.本项报价包含脚手架等措施费用； | m2 | 200 |  |
| 3 | 岗亭移位及复原 | 1. 岗亭位置与施工墙面距离较近，需按业主要求移动岗亭（原地旋转90度），施工完毕后将岗亭复位。
2. 岗亭尺寸：3m长\*2m宽\*2.4m高；
3. 自行勘察现场，安排施工机具；
 | 项 | 1 |  |
| 4 | PVC明线槽更换 | 1. 保安室更换PVC明线槽一处，并固定；
2. 长度约5米；
3. 自行勘察现场；
 | 项 | 1 |  |
| 5 | 现场保洁及垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |

总计报价金额（大写）： ￥（小写）：

 公司名称：（盖章）

 联系人：

 联系方式：

 报价时间：