**供应商报价函**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校学生浴室改造及学生食堂维修工程 的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

1. 责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价函一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 校内男浴池 | 1. 地面地砖拆除（5m\*0.8m\*0.1m） 2. 墙面面砖拆除（4.8m\*0.3m\*0.05m） | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 男浴室砖砌隔墙 | 1. 砖品种、规格、强度级：砖砌体 2. 墙体类型：直线型 3. 砂浆强度：m5水泥沙 4. 砖墙体下部内加钢筋网直径6mm圆钢（钢筋网纵向横向间距约为30cm左右）；砖墙体上部增加加强钢筋直径6mm圆钢（两道双根） 5. **具体详见设计图纸**   6.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | M³ | 4.8 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平   2.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | ㎡ | 20.56 |  |  |
| 4 | 块料墙面（含修补原墙面砖） | 1. 面层材料品种、规格、品牌、300\*600瓷砖（品牌：马可波罗）颜色；需经甲方认可 2. 结合层材料种类：水泥砂浆粘贴   3.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | ㎡ | 20.50 |  |  |
| 5 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、20mm人造石（颜色由甲方认可）   2.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | ㎡ | 5.1 |  |  |
| 6 | 给、排水附件（配）件 | 1. 淋浴喷头及配件（品牌：箭牌） 2. 新建隔墙双面装花洒，每面4套共计8套，安装高度约2.2m左右 3. **安装花洒时PPR给水管现场实际施工方案，在投标时与供应商报价函一同交付给招标方**   4.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 套 | 8 |  |  |
| 7 | 水管 | PPR冷热水管（长度约为65m）含所有配件及辅材（品牌：联塑） | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 材料运输 | 1. 材料运输及二次搬运（距离80m）   2.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整: | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 水控系统 | 1. 水控器（含智能水控终端嵌入式软件） 2. 电动阀、流量计等 3. 自行勘察现场考虑所需接线工程量，水控器与现有浴室水控系统兼容 4. 此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 套 | 8 |  |  |
| 10 | 更衣柜 | 1.12门更衣柜，样式与现有更衣柜相同或近似  2、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 垃圾清理 | 垃圾清理到路边距离80m垃圾上车外运（距离自定） | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 第一食堂电路改造 | 1. 从食堂办公室总电箱至洗碗间隔壁售卖间增加一路电缆4\*25+1、铜芯硬电缆长度50m（含辅材）（国标、检测报告） 2. 桥架（10\*15）长度20m（含辅材） 3. P30电箱1台（60\*80）含箱体内所有配置（正泰）   4.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 第一食堂洗碗间 | 1. 洗碗间增加5眼电源插座5个（正泰） 2. 插座线用BV6²铜芯线长度为380m（国标、检测报告） 3. 安装位置由招标人员指定   4.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 第一食堂洗碗间隔壁售卖间 | 1. 增加不锈钢双排水池一套（含配件及水龙头等）不锈钢水池样式同第一食堂大厅水池一样 2. 进水用PPR直径25mm水管（联塑）长度为8m（含配件等） 3. 下水管PVC（联塑）直径50mm长度为3.8m（含配件及辅材）   4.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 第一食堂洗碗间灯具 | 1. 增加灭蝇灯2套，电线为BV2.5²铜芯线长度为180m（含开关及辅材）（国标、检测报告） 2. 增加消毒灯2套电线为200m（含开关及辅材）（国标、检测报告） 3. 安装位置由招标人员指定   4.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 第一食堂职工宿舍 | 1. 原职工宿舍木窗拆除 2. 重新制作铝合金推拉窗（包含纱窗）样式、颜色及质量同3#楼辅楼窗户一致（尺寸120\*100cm） 3. 铝合金窗安装完工后窗户周围墙损坏，用水泥砂浆粉（补）平整，乳胶漆恢复（内外墙） | 樘 | 4 |  |  |
| 17 | 第二食堂排烟系统改造 | 1. 风机箱体、叶轮支架、风向导流管规格：22# 2. 风机叶轮、轴、轴承，规格：22# 3. 风机软接头 4. 风机折装维修费   5.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 第一食堂排烟系统清洗 | 1. 一体排烟油污清洗（3组） 2. 活性炭油烟过滤棉（12组）   3.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 吊扇安装 | 1.位置：第一食堂洗碗间；  2.规格：品牌电扇，铜芯电机，140扇页；  3.指定位置安装控制开关调速器2个；  4.本报价包含所需电线工程量，自行勘察现场考虑布线方案；  5.自行勘察现场考虑所需电扇吊筋工程量，吊筋与第二食堂吊扇吊筋同等材质。 | 个 | 2 |  |  |
| **合计金额（小写）**： | | | | | | |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日