附件1：

**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校图书馆2002室活动式静音隔断安装工程的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程位置** | **序号** | **工程内容** | **项目描述** | **单位** | **数量** | **报价单价** | **合计** | **备注** |
| 图书馆2002室 | 1 | 活动式皮革饰面静音隔断安装 | 1. 轨道型材规格：65铝型材，平均厚度1.4mm,轨道固定于室内梁体上；
2. 滚轮规格：车型金属静音滚轮，外涂阻尼材质；
3. 活动门板规格：厚度6.5cm，宽度约80cm(根据长度均分)，中间添加玻璃纤维隔音棉，带传动结构，实木方龙骨，1mm厚皮革饰面（背面毛绒）硬包；
4. 折叠方式及硬包样式详见附件；
5. 自行勘察现场，报价自行考虑辅材等其他未尽事宜；
 | ㎡ | 145 |  |  | 总共需要做6扇隔断，每扇隔断长度约7-7.3米，高度约3.3米； |
| 2 | 轨道两侧木工板吊顶 | 1. 轨道两侧需吊顶处理；
2. 总长度约43米，边缘于梁体平齐；
3. 铺设石膏板，批腻子粉2遍，白色乳胶漆面层处理；
 | 项 | 1 |  |  | 6处吊轨轨道两侧做吊顶处理 |
| 总计金额（小写）： |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。

报价人签字：

联系电话：

 公司名称：（公司盖章）

年 月 日