附件1：

**供应商报价单**

致安徽林业职业技术学院：

本公司已充分了解并研究了贵校 2023年校园暑期维修改造工程施工图设计项目 采购函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1、本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；

2、本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将采购函和本报价单作为合同的组成部分；

1. 货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **项目现状** | **设计内容** | **现有资料** | **数量** | **报价（元）** |
| 1 | 5栋平房  改造项目 | 5栋为1层砖木结构平方，现有8间用房，用途为办公，改造后用途为学生宿舍； | 1.编制5栋10间宿舍室内线路改造做法详图；  2.编制宿舍隔墙做法详图；  3.编制5栋南侧铁艺围栏做法详图，围栏长度约40米； | 纸质版5栋平面图 | 1项 |  |
| 2 | 29,30,31栋宿舍楼盥洗间改造项目 | 29栋、30栋、31栋均为钢混结构建筑，层数均为4层，用途均为学生宿舍。29栋、30栋共有16间盥洗间，每层2间且空间布局尺寸一致，31栋有4间盥洗间，每层一间，空间布局尺寸一致； | 1.编制地面防水做法详图；  2.编制洗浴区改造做法详图；  3.编制洗浴区给排水做法详图；  4.编制洗浴区设备线路做法详图；  5.涉及的其他相关改造的做法详图； | 纸质版和光盘版29栋、30栋、31栋盥洗间改造施工图 | 1项 |  |
| 3 | 第一食堂扩建 | 第一食堂为砖混结构建筑，层数为1层。扩建区域场地为绿化空地，面积约100-120平米； | 1.编制改造区域场地改造做法详图；  2.编制钢结构、砌体结构或其他满足甲方使用要求的建筑结构的做法详图，提供计算书；  3.编制改造区域线路和给排水制做法详图；  4.涉及的其他相关改造的做法详图；  5.本报价包含其他配套项目费如：地质勘察，线下图审费，计算书编制费等费用； | 纸质版第一食堂平面图 | 1项 |  |
| 4 | 活动房安装项目 | 1.图书馆南侧场地为空地，面层为混凝土面；  2.运动场入口东侧为空地，面层为塑胶面层；  3.5栋栅栏出入口处为为空地，面层为透水砖面层；  4.28栋北侧，三马路西侧为绿化用地；  5.1栋北侧为空地，面层为混凝土面； | 1.编制图书馆南侧活动板房做法详图，活动房参考尺寸约为39m\*6m,面积约234㎡，可划分13个房间，每间参考尺寸约为3m\*6m；  2.编制运动场入口东侧活动板房做法详图，活动房参考尺寸约为8m\*3m,面积约21㎡；  3.编制5栋栅栏出入口处活动房做法详图，活动房参考面积约15㎡；  4.编制28栋北侧，三马路西侧绿化地进行场地硬化做法详图及活动板房做法详图，活动房参考尺寸约为9m\*3m,面积约27㎡；  5.编制1栋北侧场地硬化做法详图及活动板房做法详图，活动房参考尺寸约为4m\*3m,面积约20㎡； | DWG格式学院平面图 | 1项 |  |
| 5 | 工程量清单和最高投标限价编 制 | 1、本项由设计院委托有资质的第三方清单编制单位进行工程量清单和最高投标限价编制，编制费用包含在本项中，由中选供应商与编制单位结算。  2、本项委托第三方及文件编制须符合招投标管理办法的相关规定。 | | | 1项 |  |
| 总计报价金额（小写） | | | | |  | |

备注：1、以上报价均为含税、费价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。  
2、上述报价单中未尽事宜，请在报价中综合考虑，一经报价，上述所有工程内容需满足甲方需求。

报价人签字或印章：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日