附件1：

**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校安徽林业职业技术学院东区教学楼及食堂屋面渗水维修工程的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **施工内容** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | 合计**（元）** |
| 一、东校区学生宿舍楼 |
| 1 | 6楼顶面（东1#2#3#4#） | 1. 混凝土楼板裂缝渗水；
2. 聚氨脂防水、钻孔处理（纳米粉防水）；

3、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 处 | 11 |  |  |
| 2 | 6楼顶面（西1#2#） | 1、混凝土楼板裂缝渗水；2、聚氨脂防水、钻孔处理（纳米粉防水）；3、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 处 | 4 |  |  |
| 二、东区学生食堂 |
| 1 | 餐厅（1） | 1、混凝土及墙面裂缝渗水；2、超高压注浆、钻孔处理；3、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | M2 | 21.17 |  |  |
| 2 | 餐厅（2） | 1、混凝土裂缝及管口渗水；2、聚氨脂防水、钻孔处理（纳米粉防水）；3、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 处 | 4 |  |  |
| 3 | 餐厅（3） | 1、承重梁及灯口裂缝渗水；2、改性沥青，高压注浆钻孔处理；3、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | M2 | 26.35 |  |  |
| 4 | 餐厅（4） | 1. 混凝土承重梁及阳台裂缝渗水；

2、高压注浆（纳米粉防水）；3、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | M2 | 50 |  |  |
| 5 | 后堂（1） | 1. 楼面与承重梁交接处渗水；
2. 高压注浆聚氨脂防水；
3. 此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整
 | M2 | 14.63 |  |  |
| 6 | 后堂（2） | 1. 楼面及承重梁裂缝渗水处理；
2. 高压注浆，钻孔处理（纳米粉防水）；
3. 此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整
 | M2 | 30.33 |  |  |
| 7 | 脚手架 | 1. 人工费；
2. 脚手架措施费；
3. 辅材费
4. 此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整
 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 卫生、垃圾清理 | 垃圾外运，自行处理 | 项 | 1 |  |  |
| 合计含税金额为 |  |

备注：1、以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场，报价人签字或印章处，需手签或加盖法人章，否则报价无效。

2、上述报价单中未尽事宜，如项目涉及的材料或工艺未列明，一经报价，即默认报价人已在报价中综合考虑。

3、工期要求：合同签订后10天内完成上述项目。

报价人签字或印章：

联系电话：

 公司名称：（公司盖章）

年 月 日