**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校 学院浴室新建活动板房项目 的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、工程报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **内容** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 | 板房搭建 | 1. 7.5公分厚防火棉活动板房安装；
2. 外墙长度共计约25米，内墙长度共计约3米，室内总面积约32平米；
3. 室内层高高度：2.9-3m（不含屋顶结构层高）;
4. 防盗门一扇；屋内隔门一扇，塑钢窗二扇，配纱窗2扇；
5. 按相关防水规范处理，板房与浴室外墙接缝处；
 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 混凝土地坪与面层 | 1. 原混凝土地面凿毛；
2. 现浇混凝土，厚度3-5公分；
3. 面积：32㎡；
4. 考虑返水方向；
5. 铺600\*600地面砖；
 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 单向双面斜屋面 | 1. 树脂瓦斜屋面；
2. 配套钢结构件即其他；
 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 室内线路 | 1. 五孔插座6处；
2. PZ30电箱一个；
3. 空调专用插座1个；
4. 报价自行考虑电线用量；
 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 空调安装 | 品牌：格力、美的、海尔；规格：1.5P； | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 水管接入 | 1、自来水管接入；2、砌筑或成品水槽台；3、安装不锈钢或陶瓷水槽； | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 现场垃圾清理与外运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 含税总计 |  |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日